{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["清洗车","哈夫节","QV检测"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清洗车","index":0,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"显示文字","语音","配合"]
[null,"高压水冲洗"]
[1,"上车前，先绕车一周，观察车辆前后有无障碍物，留意周边行人、车辆动态。确认无异常后，拉开车门，侧身坐入驾驶室。","打开车门进入驾驶室"]
[2,"观察驾驶室挡位状态，确认手刹处于拉起状态，挡位状态切换至P挡位置，拧动启动钥匙，发动车辆","确认手刹已拉起，档位是空档，然后发动车辆"]
[3,"按下车辆双闪按钮，打开车辆双闪，同时，按下工作双闪按钮，打开工作双闪箭头灯","打开车辆双闪，同时开启工作双闪灯"]
[5,"调整坐姿，双手稳握方向盘，用脚掌平稳且有力地踩下车辆离合器踏板，保持5秒，为后续操作做好准备。","踩下车辆离合器5秒"]
[6,"目视仪表盘指示灯，确认车辆处于合适工况后，用手指轻稳按下取力器开关，稍作停顿，观察仪表状态，确保取力器顺利接合。","按下取力器开关"]
[7,"手肘轻靠座椅，以脚跟为支点，脚掌缓慢上抬离合器踏板，力度由重渐轻，同时感受车辆动力衔接，避免急抬引发顿挫。","缓慢抬起离合器"]
[9,"下车并确认车辆双闪灯快速交替闪烁，工作箭头清晰明亮，各项灯光显示均正常无误。","下车确定安全灯显示是否正常"]
[10,"携带反光锥、警示牌等安全设备，沿施工场地边缘，间隔适当距离摆放。确保警示标识醒目稳固，全方位提醒过往人员注意安全。","在施工范围放置警示标识"]
[11,"到车后查看水管固定座高压水管的螺栓位置，双手握紧扳手，按逆时针方向缓慢拧松固定螺栓，顺势取下高压水管并妥善放置。","从水管固定座上拧下高压水管","配视频","这个位置CAN面板介绍和操作开关介绍"]
[12,"找到卷筒锁开关，轻轻按下开启，依照现场作业需求，缓慢转动卷筒调整至合适角度，确认无误后，再次按下开关将卷筒牢牢锁住。","调整卷筒器到合适位置"]
[13,"缓慢取出高压水管，随后将水管一端小心送入布管器内，整个过程保持轻拿轻放，不要损坏设备。","取出高压水管并放入布管器内"]
[14,"为延长高压水管使用寿命、有效减少磨损，需要套上高压水管护管器，先将护管器开口对准水管端口，再沿管壁缓慢滑动套入。","套上高压水管护管器"]
[15,"仔细评估现场施工的压力需求、喷射范围等工况，挑选适配规格的高压喷头，用扳手将其与高压水管牢固拧紧，确保连接紧密无渗漏。","安装合适的高压喷头"]
[16,"双手握紧高压水管，缓慢、匀速地将其送入施工管道，同时注意观察送入长度，使水管前端深入管道内保持在0.5至1米的合适位置。","将高压水管放入待施工的管道内"]
[17,"走近触屏操作面板，点击功能菜单找到管长设置选项，在确认无运行指令干扰后，按下清零按键，使显示屏管长数值归零并完成初始化。","在触屏操作面板上将管长清零"]
[18,"全面检查周边环境，确认无人员靠近、设备无异常后，在触屏操作面板上，精准按下冲水开关，同时密切观察设备运行状态。","在安全的情况开启冲水开关","调节节流阀视频"]
[19,"时刻留意现场施工情况，依据作业强度与进度，适时调节油门控制水压；同步灵活收放高压水管，保障施工高效、稳定推进。","根据现场工况调节冲水压力"]
[20,"确认管道疏通彻底、水流顺畅后，缓慢平稳地减小油门，密切注视仪表盘参数，直至油门恢复至作业前的初始设定状态。","疏通管道后减小油门到初始状态"]
[21,"为防止喷头堵塞，在收回高压水管过程中保持冲水开关开启状态，以缓慢匀速的方式将水管回收到距管口2米处。收回水管过程中采用带压回收的方式，主要为了借助高压水流将管道内污泥冲刷至沉井口。","带压收回高压水管","为了避免喷头堵塞不用关闭冲水开关并缓慢收回高压水管至管长2M处"]
[22,"完成管道疏通作业后，仔细确认现场无异常水流需求，走到触屏操作面板前，点击对应图标，缓慢关闭冲水开关，确保水流完全停止。","至触摸屏关闭冲水开关"]
[23,"施工完毕后，从管道拉出水管，同步检查管身有无破损。","缓慢收回高压水管"]
[24,"使用专用扳手，按照规范操作流程，小心拧松高压喷头与水管接口，取下喷头后仔细擦拭，确认无污渍残留，再轻放入喷头机箱内妥善归置。","拆卸高压喷头放入喷头机箱内"]
[25,"按下卷筒解锁按钮，双手扶住高压水管引导其整齐缠绕，匀速转动卷筒手柄，密切观察缠绕状态，直至将水管完全收回并固定妥当后关闭卷筒锁。","收起高压水管，将卷筒恢复到初始状态"]
[26]
[27,"拿起高压水管对准固定座接口，顺时针缓慢旋转，同时确保水管与接口紧密贴合，直至完全拧紧，使高压水管稳固固定在固定座上。","将高压水管拧到水管固定座"]
[28,"完成设备收尾工作后，稳步返回驾驶室，坐定并调整坐姿，将右脚平稳置于离合器踏板上，匀速下压车辆离合器并持续保持5秒钟。","回到驾驶室踩下车辆离合器5秒"]
[29,"关闭取力器开关","关闭取力器开关"]
[30,"关闭车辆双闪和工作双闪箭头灯","关闭车辆双闪和工作双闪箭头灯"]
[31,"车辆正常熄火","车辆正常熄火"]
[]
[null,"小卷筒使用方法"]
[1,"拉出水管到需要的长度固定"]
[2,"安装手持水枪"]
[3,"切换手动三通阀"]
[4,"扣动手持水枪的开关即可出水冲洗"]
[5,"在使用完毕后切换手动三通阀"]
[6,"拆卸掉手持水枪并收回水管"]

{"sheet":"哈夫节","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"操作步骤","备注","配合"]
[null,"高压水冲洗"]
[1,"停输泄压：点击阀门关闭，动态显示管道内水流停止（粒子系统模拟排水过程）"]
[2,"表面处理："]
[3,"扣合壳体："]
[4,"放置胶垫："]
[5,"对角紧固："]

{"sheet":"QV检测","index":2,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"操作步骤","备注","配合"]
[]
[1,"安装探头时，先清洁支架安装位，确保无杂质。将探头对准预设孔位，使用专用螺丝固定，适当控制 扭矩力度，连接数据线并做防弯折处理，保证连接稳固。","安装探头"]
[2,"取出适配QV设备电源型号的电池，按正负极标识精准放入，扣紧仓盖并旋紧螺丝，确保电池安装稳固无松动。","安装电池"]
[3,"先将伸缩杆一端对准设备主体连接口，顺时针旋转拧紧固定，确保伸缩顺畅无卡顿。再把U型探针插入伸缩杆末端卡槽，按压至卡扣锁定，检查连接牢固后进行调试。","安装伸缩杆及U型探针"]
[4,null,"安装无线中继器"]
[5,"确认控制终端电源线连接稳固，轻按电源键保持2-3秒启动设备。观察屏幕亮起及指示灯闪烁状态，等待系统完成自检与初始化，进入操作界面。","控制终端开机"]
[6,"在控制终端主界面找到“设置”图标，点击进入网络设置选项，开启WIFI功能。扫描可用网络列表，选择目标WIFI，输入密码后点击连接，等待连接成功提示。","连接WIFI"]
[7,"在控制终端的主界面上，找到并点击形似摄像机图标的QV检测机器人软件。稍作等待，待软件加载完成，各项功能模块完成初始化，即可进入操作页面 。","开控制终端（QV检测机器人）软件"]
[8,"确认控制终端软件已正常运行后，轻触对应操作键。如要控制探头移动，按方向键，力度适中，留意屏幕反馈，确保仪器按指令运行。","按操作键控制仪器设备"]